**Общество с ограниченной ответственностью « Аргос Про»**

|  |
| --- |
| 115193, Россия, г. Москва, ул. Петра Романова, д.7, стр. 1, пом.1, комн.14 , /495/663-93-98 e-mail: [info@stropu.ru](mailto:info@stropu.ru) ИНН: 7723423554 КПП: 772301001 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Мобильные козловые краны применяются при ремонте оборудования, строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. Оснащается электрическими и ручными талями  Перемещение крана осуществляется вручную на поворотных колесах по ровному твердому покрытию.  Кран обслуживается двумя рабочими   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Типовые технические данные** | | | | | **Сведения, сообщаемые заказчиком** | | Грузоподъемность, тн | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 |  | | Пролет L, м | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | | | |  | | База Вmin, м | 2,0 | | | 2,5 |  | | Высота подъема Н, м | 3,0 | | | |  | | Высота крана Н1м | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,4 |  | | Тип привода подъема | электрический | | | |  | | ручной | | | |  | | Передвижения крана  вручную на колесах | колеса поворотные | | | |  | | два – поворотные  два неповоротные | | | |  | |  | | Габарит крана, м | L1 = L+0,3 | | | L1 = L+0,4 |  |  |  |  | | --- | --- | | Наименование предприятия, адрес, телефон |  | | Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |